**IPTRONIC IPT-JB131**



**Технический паспорт**

**Общая информация**

Коммутационная коробка, который позволяет производить внутреннюю/наружную установку IP и QHD камер видеонаблюдения с фиксированным объективом: 720\*M, 960BM(3,6), 1080\*M, 1536BM(3,6), 1520BM(3,6), 1920\*M. Степень защиты IP66.

\* - подходит как купольный так и цилиндрический форм-фактор, производства от 2020 года.

**Основные характеристики**

* Подходит к купольным и цилиндрическим камерам
* Универсальные отверстия
* Класс защиты от пыли и влаги IP66
* Рабочая температура от -50°С до +55°С
* Размер: 101x52 мм
* Материал: Металл
* Вес: 0,4 кг

**Комплектация поставки**

|  |  |
| --- | --- |
| Имя | Количество |
| Монтажная коробка | 1 |
| Набор креплений | 2 |
| Монтажный шаблон | 1 |
| Гермоввод | 2 |

