**Купольная IP видеокамера с ИК-подсветкой**

* Процессор: Fullhan
* Матрица : 1/2.9" CMOS Sensor
* Класс защиты: IP67, IK10
* Количество эффективных пикселей: 1920(H)\*1080(V)
* Сжатие: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
* Сигнал: PAL/NTSC
* Электронный затвор: Auto: PAL 1/25-1/10000 Сек; NTSC 1/25-1/10000 Сек
* Чувствительность: 0.01 лк F1.2 цвет / 0.0 лк F1.2 ч.б
* Отношение сигнал-шум : ≥52дБ
* Система сканирования : Прогрессивная
* Видеовыход: Сетевой
* Кнопка сброса: Да  
  **Объектив**
* Фокусное расстояние: 2,8 мм
* Управление фокусом: Вручную
* Тип объектива: Фиксированный
* Угол горизонтального обзора: 101°
* Количество пикселей объектива: 3 МП  
  **Характеристики ночного режима**
* ИК подсветка: 14µ x 12 шт
* Максимальная дальность ИК: 30 м
* ИК включение: Авто и Вручную
* Регулировка интенсивности ИК: Авто(Smart), Вручную и по времени  
  **Настройки видео**
* Основной 1-й поток: 2304\*1296 30fps
* Основной 2-й поток: 1920\*1080 30fps
* Основной 3-й поток: 1280\*720 30fps
* Дополнительный 1-й поток: 1280\*720 30fps, 720\*480 30fps
* Дополнительный 2-й поток: -
* Дополнительный 3-й поток: -
* Мобильный поток: -  
  **Сетевые настройки**
* Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
* WIFI: -
* Протоколы: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
* ONVIF: ONVIF 2.4
* P2P: да, Поддержка QR Code
* POE: IEEE 802.3af
* Задержка видео: 0.3 сек
* Браузеры: IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12)
* Мобильные устройства: iPhone, iPad, Android, Android Pad

**Функции аналитики**

* Аналитика: Обнаружение вторжений   
  **Настройки камеры**
* День/ночь: Авто(Smart) и Вручную
* Настройки изображения: Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, Зеркальное отображение, 3D DNR , Баланс белого, FLK(Контроль мерцания), Антитуман, BLC, DWDR, HLC.
* Обнаружение закрытия: изменения картинки камеры, посторонними предметами или поворотом камеры
* Коридорный формат: -
* Антитуман: -
* ROI: Да
* BLC Да
* WDR: да (50dB)
* Детектор движения: да
* Приватные зоны: До 3 зон
* Режимы записи: NVR/NAS/CMS/Web
* Языки: Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese  
  **Интерфейсы**
* Звук: Audio in
* Тревожный вх/вых: -
* SD card: -
* RS485: -  
  **Основные характеристики**
* Корпус: Металл, IP67, IK10
* Кронштейн: Опционально, кронштейн для стены
* Механический ИК фильтр (ICR): да
* Диапазон температуры хранения: -50°С ~ +60°С RH95% Макс
* Диапазон рабочих температур: -50°С ~ +60°С RH95% Макс
* Питание: DC12V±10%, 750mA
* Габаритные размеры: D110x76(В) мм
* Вес (брутто): кг.
* Вес (нетто): кг.