IPTS-IP1920BMA(2,7-13,5)B

* Модель: IPTS-IP1920BMA(2,7-13,5)B
* **Уличная IP видеокамера с кронштейном**
* Процессор: RS
* Матрица : 1/2.8" SONY CMOS
* Класс защиты: IP67
* Количество эффективных пикселей: 2616(H)\*1964(V)
* Сжатие: H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
* Сигнал: PAL/NTSC
* Электронный затвор: Auto: PAL 1/25-1/10000 Сек; NTSC 1/25-1/10000 Сек
* Чувствительность: 0.01 лк F1.2 цвет / 0.0 лк F1.2 ч.б
* Отношение сигнал-шум : ≥52дБ
* Система сканирования : Прогрессивная
* Видеовыход: Сетевой
* Кнопка сброса: Да
* **Объектив**
* Фокусное расстояние: 2,7-13,5 мм
* Управление фокусом: Вручную, Авто
* Тип объектива: Вариофокальный моторизованный
* Угол горизонтального обзора: 93,8°- 40°
* Угол вертикального обзора: 68,4° - 24,5°
* Количество пикселей объектива: 5 МП
* **Характеристики ночного режима**
* ИК подсветка: 42µ x 4 шт
* Максимальная дальность ИК: 60 м
* ИК включение: Авто и Вручную
* Регулировка интенсивности ИК: Авто(Smart), Вручную и по времени
* **Настройки видео**
* Основной 1-й поток: 2592\*1944 20fp, 2592\*1536 30fp
* Основной 2-й поток: 2560\*1440 30fp
* Основной 3-й поток: 1920\*1080 30fps, 1280\*720 30fps
* Дополнительный 1-й поток: 720\*480 20fps, 720\*480 30fps
* Дополнительный 2-й поток: 352\*288 20fps, 352\*288 30fps
* Дополнительный 3-й поток: -
* Мобильный поток: 1280\*720 15fps, 720\*480 20fps, 720\*480 30fps, 352\*288 20fps, 352\*288 30fps
* **Сетевые настройки**
* Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
* WIFI: -
* Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
* ONVIF: ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
* P2P: да, Поддержка QR Code
* POE: IEEE 802.3af
* Класс мощности РоЕ: 3
* Задержка видео: 0.3 сек
* Браузеры: IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
* Мобильные устройства: iPhone, iPad, Android, Android Pad
* **Настройки камеры**
* День/ночь: Авто(Smart) и Вручную
* Настройки изображения: Яркость, Контрастность, Насыщенность, Чёткость, Экспозиция, Зеркальное отображение, 2D DNR, 3D DNR , Баланс белого, FLK(Контроль мерцания), искажение, HLC.
* Коридорный формат: Да
* Антитуман: Да
* ROI: Да
* BLC Да
* WDR: да (120dB)
* Детектор движения: Да
* Приватные зоны: До 3 зон
* Режимы записи: NVR/NAS/CMS/Web
* Языки: Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese
* **Аналитические функции**
* Детекция: людей, лиц, проникновения, пересечения линии, скопления людей
* **Интерфейсы**
* Звук: audio in
* Тревожный вх/вых: -
* microSD card: да, max 512Gb
* RS485: -
* **Основные характеристики**
* Корпус: Металл, IP67
* Кронштейн: Есть, кронштейн для стены
* Механический ИК фильтр (ICR): да
* Диапазон температуры хранения: -40°С ~ +60°С RH95% Макс
* Диапазон рабочих температур: -40°С ~ +60°С RH95% Макс
* Питание: DC12V±10%
* Потребляемая мощность: до 5,9 Вт
* Габаритные размеры: 175(Ш)х90(В)x90(Г) мм
* Вес: 1,65 кг