**IP видеокамера с ИК-подсветкой**

* Матрица : 1/2.8" Progressive CMOS sensor
* Количество эффективных пикселей: 1920(H)\*1080(V)
* Минимальная чувствительность: 0.05 лк F2.0 (AGC ON); B/W 0 лк IR ON

**Объектив**

* Фокусное расстояние: 2,8 мм
* Угол горизонтального обзора: 92,7°
* Угол вертикального обзора: 48,5°
* Диагональ: 115,2°
* Мин. Расстояние до объекта: 0,2 м
* Управление фокусом: Вручную
* Тип объектива: Фиксированный
* Количество пикселей объектива: 3 МП

**Основноые**

* Максимальная дальность ИК: 10 м
* ИК включение: Авто и Вручную
* Регулировка интенсивности ИК: Авто(Smart), Вручную
* Предупреждающий свет: 1
* Компенсация подсветки: 5 зон
* WDR: да (120dB)
* DNR: 3DNR
* Детектор движения: вкл/выкл
* Приватные зоны: 4 зоны
* Контроль усиления: Авто
* Баланс белого: Авто/Вручную
* Электронный затвор: Auto: 1/5 - 1/20000 Сек
* MicroSD card: да, max 256Gb
* Релейные вх/вых: 1 вх / 1 вых
* PIR: Да
* Звук: микрофон на борту/ динамик
* Аудиокодек: G.711
* Кнопка сброса: Да

**Сетевые настройки**

* Основной 1-й поток: 1920\*1080 30 к/с
* Основной 2-й поток: 1280\*960 30 к/с
* Основной 3-й поток: 1280\*720 30 к/с
* Дополнительный 1-й поток: 720\*480 30 к/с
* Дополнительный 2-й поток: 640\*480 30 к/с
* Дополнительный 3-й поток: 320\*240 30 к/с
* Мобильный поток: 320\*240 30 к/с
* Качество видео: 8Kbps ~ 8Mbps
* Контроль битрейта: CBR/VBR
* Передачи потоков: основной/дополнительный/мобильный
* Сетевой интерфейс: RJ-45 (10/100Base)
* WiFi: 2,4 Гц до 10 м
* IP: IPv4
* Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
* Безопасность: фильтры IP адресов/сложный пароль/ аутентификация по имени пользователя и пароля
* Метод передачи потоков: одноадресный/многоадресный
* Количество пользователей: макс. 7 (админ+пользователи)
* ONVIF: ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
* Браузеры: IE8-11, Google Chrome 44/ниже, Firefox 51/ниже , Mac Safari 11/ниже

**Основные характеристики**

* Диапазон температуры хранения: -10°С ~ +60°С RH95% Макс
* Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +60°С RH95% Макс
* Класс защиты: IP67
* Питание: DC12V/POE(IEEE802.3af)
* Корпус/Цвет: Пластик/Белый
* Габаритные размеры: 63х120x33 мм
* Вес: 250 гр