IPTS-NVR0880PB

* Модель: IPTS-NVR0880PB
* **Видеорегистратор**
* Операционная система: Встроенный LINUX
* **Характеристики видео:**
* Каналов: 8
* Разрешение записи: До 4К
* Суммарная пропускная способность: 256 Мбит/с
* Сжатие:H.264, H.265, H.264+, H.265+.
* Аналитика: Да
* **Характеристики аудио**
* Вход: 1
* Выход: 1
* Битрейт аудио: 64 кбит / с
* Стандарт сжатия звука: G711a
* **Архив**
* Воспроизведение архива: До 4х каналов
* Размер архива: до 10Тб
* **Характеристики тревоги**
* Тревожный вх: Нет
* Тревожный вых: Нет
* Детекция движения: 25 каналов, MD зоны: 396 (22 × 18)
* **Интерфейсы**
* VGA (D-Sub): Есть
* HDMI: Есть (до 3840×2160 4К)
* PoE: 8 х 10\100 Мбит/с
* Ethernet: 1 х 10\100\1000 Мбит/с
* USB: 2 х USB2.0
* Аудио (RCA): Вход 1 / Выход 1 (линейный, 1 кОм)
* Поддержка HDD: 1 х до 10Тб
* **Основные**
* Габариты: 300х220х50мм
* Питание: БП в комплект
* Диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°С
* Удалённое отслеживание работоспособности: через облако, мобильное приложение
* Потребляемая мощность: до 14Вт (без HDD).