# **Спецификация**

# **IPT- BCAEC1**

|  |
| --- |
| 微信图片_20181114154819微信图片_20181114154753 |
| **Видео** | Разрешение | 1920х1080P/30fps 16:91280х720P/30fps 16:9848х480P/30fps 16:9 |
| Матрица | 1/2.7 Color 16:9 CMOS |
| Угол обзора | По горизонтали – 125 градусовПо вертикали – 65 градусовПо диагонали – 153 градусов |
| ИК-подсветка | 5 метров |
| **Структура** | Вес | 37г |
| Размер | 41.9\*25.4\*21.8 мм (без клипсы) |
| Кабель | 90 см |
| Разъем подключения | Type-C |
| Рабочая температура | от -35 до +65 градусов |