

**Терминал зарядки и передачи данных IPT-DS-CT8-TS**

Терминал предназначен для передачи данных на персональный компьютер и одновременной зарядки на 8 единиц устройств видеорегистрации информации. С персонального компьютера можно выполнять настройки устройств, управлять архивом, синхронизировать время.

* Видеорегистраторы 10 устройств
* Автоматическая выгрузка архива
* Зарядка
* Настройка
* Управление и мониторинг
* Синхронизация времени

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Размер/Вес | 32\*2\*8 см  2.9 кг (модификация на 8 портов) |
| Количество портов | От 2 до 20(опционально) |
| Питание | 220в10A |